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Numero: 2                                                                                             Equipo/Instalación: H-17
Fecha:   16 /03/2012                                Hora:   10:15                      Duración: 40 minutos
Apellido y Nombre Auditor:    Gordo Constanza                              Sector: SMA
Tipo de Desvíos (indicar con una cruz el tipo de desvío encontrado)
	Descripción el desvío
	Marcar con una    X

	1. Reacción de las personas

	a. Cambiando de posición
	

	b. Parando el trabajo
	

	c. Ajustando EPP
	            

	d. Adecuando el trabajo
	

	2. Posiciones de las Personas

	a. Golpeando contra / Alcanzado por
	

	b. Estar atrapado
	

	c. Riesgo de caída
	

	d. Riesgo de quemadura
	

	e. Riesgo de choque eléctrico
	

	f. Inhalar contaminantes
	

	g. Absorver contaminantes
	

	h. Posición inadecuada
	

	i. Esfuerzo inadecuado
	

	3. Equipo de protección personal

	a. Cabeza
	

	b. Sistema respiratorio
	

	c. Ojos y cara
	1

	d. Oídos
	

	e. Manos y brazos
	

	f. Tronco
	

	g. Pies y Piernas
	

	4. Herramientas y equipos

	a. Inadecuadas para el uso
	

	b. Usadas incorrectamente
	

	c. En condiciones inseguras
	2

	5. Procedimientos

	a. Inadecuados
	

	b. No existen procedimientos escritos
	

	c. Adecuados pero no seguidos
	3



	Descripción de desvíos

3. c. Se observa a Operador de HOT OIL, sin uso correspondiente de Anteojos de Seguridad.
4.c. Mordazas de Stilson 36” desgastadas. No ajustan lo suficiente.
4.c. Caldera  de equipo H-17 no tiene conectado corte de caldera.
3.c. Manguerote de bombeo no está extendido en su totalidad, a raíz de esto, no se cumple con el procedimiento.
3.c. No están colocados los roles de emergencia en pizarra.

















	Acción recomendada/aplicada
3. c. Hablar con operador, por importancia de USO DE EPP.
4. c. Solicitar cambio de mordazas.
4. c. Instalar corte de calera, como el resto de equipos.
3.c. Leer con supervisor procedimiento de Desparafinación, para repasar conceptos de montaje.
3.c. Colocar roles de emergencia, en lugar visible. En cabina de operaciones se cuenta con pizarra de corcho para pegarlos.
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                                                                       Firma de Auditor
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