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	Informe de Auditorias Comportamentales 
	Código: SMA-FOR-019

	
	
	Versión Nº00

	
	
	Fecha de vigencia: 15/01/2012




Numero:   13                                                                                           Equipo/Instalación: H-13
Fecha:   11/03/2013                                       Hora:     11:30               Duración: 50 minutos
Apellido y Nombre Auditor/es: Gordo A., Uribe G, Gordo M. C.          Sector: Operaciones/SMA
Tipo de Desvíos (indicar con una cruz el tipo de desvío encontrado)
	Descripción el desvío
	Marcar con una    X

	1. Reacción de las personas

	a. Cambiando de posición
	

	b. Parando el trabajo
	

	c. Ajustando EPP
	1

	d. Adecuando el trabajo
	

	2. Posiciones de las Personas

	a. Golpeando contra / Alcanzado por
	

	b. Estar atrapado
	

	c. Riesgo de caída
	

	d. Riesgo de quemadura
	

	e. Riesgo de choque eléctrico
	

	f. Inhalar contaminantes
	

	g. Absorber contaminantes
	

	h. Posición inadecuada
	

	i. Esfuerzo inadecuado
	

	3. Equipo de protección personal

	a. Cabeza
	

	b. Sistema respiratorio
	

	c. Ojos y cara
	

	d. Oídos
	

	e. Manos y brazos
	

	f. Tronco
	

	g. Pies y Piernas
	

	4. Herramientas y equipos

	a. Inadecuadas para el uso
	1

	b. Usadas incorrectamente
	

	c. En condiciones inseguras
	1

	5. Procedimientos

	a. Inadecuados
	1

	b. No existen procedimientos escritos
	

	c. Adecuados pero no seguidos
	

	6. Orden y limpieza

	a. Lugar sucio
	

	b. Lugar desorganizado
	

	c. Lugar con derrames o polución ambiental
	



	Descripción de desvíos
1.c. Dentro de la locación pude observar que uno de los operarios caminaba lejos de la persona que portaba el detector por lo tanto aquel lo hacía sin protección alguna ante la presencia de gases tóxicos
4.a. El equipo no posee estación lavaojos en adecuadas condiciones, solo posee un botellón y no esta al alcance del personal
4.c. Se detecta la ausencia de los certificados de los estrobos de seguridad. 
5.a. El camión queda con calzas puestas durante el bombeo, esto no se especifica en el ARO.  


	Acción recomendada/aplicada
1.c. Reforzar conocimientos en el uso del detector de sulfhídrico
4.a. Solicitar el cambio de estación lavaojos.
4.c. Certificar los estrobos de seguridad
5.a. Agregar en ARO, el uso de calzas durante toda la operación, en los equipos.



 
                                                                           …………………………………………………………………………………
                                                                       Firma de Auditor
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