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Instructivo de Instrumentos y Certificados.

1. Introducción.
El presente instructivo se desarrolla para que personal de Grupo OAS o externo a la empresa, interprete con facilidad los diferentes tipos de Instrumentos y dispositivos certificados con lo que cuenta un equipo Hot Wáter Oil

2. Desarrollo.
Con el fin de desarrollar una mejor interpretación se realiza la división de los instrumentos y certificados en 3 (tres) grupos: Calidad, Seguridad y Proceso.

2.1 Calidad
En este grupo están integrados todos los instrumentos que hacen a la calidad del servicio del equipo:
Manómetro (MAN)
Termómetro (TER)

2.2 Seguridad
Aquí se engloban todos los instrumentos que hacen a la seguridad tanto de la persona, equipo y/o ambiente. En este grupo se integran:
Manguerote de Bombeo (MG)
Válvula de Seguridad (PSV)
Válvula de Seguridad Tanque de  GLP (PSVTK)
Tanque de Gas (GLP)
Detector de Sulfhídrico (DS)
Detector Multigas (DMG). Este último se encuentra en caso de que el cliente lo requiera.
Caldera o Serpentín (CAL)

2.3 Proceso
En este caso se integra los Manómetros (MAN) que se destinan al control de la producción del equipo y por lo tanto estos NO requieren Certificados de calibración. Solo un control periódico de los mismos.







3. Certificación.
Con respecto a la certificación de los equipos se ha realizado la búsqueda de proveedores que cumplan con nuestras exigencias y las de nuestro cliente.
En todos los casos que se realice una calibración, se deberá solicitar al organismo/institución, el patrón con el que se calibro el instrumento/equipo.
Cuando sea necesario realiza la calibración, reparación y/o sustitución del instrumento se deberá remplazar por instrumento en stock hasta que se realice la correspondiente calibración y certificación. 
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