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Numero: 7                                                                                                 Equipo/Instalación: H-13
Fecha: 26/07/2012                                            Hora: 10:00 hs                             Duración: 1 hora
Apellido y Nombre Auditor/es:   Gordo Constanza/Laviña Fernando                                                       Sector: SMA/Operaciones
Tipo de Desvíos (indicar con una cruz el tipo de desvío encontrado)
	Descripción el desvío
	Marcar con una    X

	1. Reacción de las personas

	a. Cambiando de posición
	

	b. Parando el trabajo
	

	c. Ajustando EPP
	          x

	d. Adecuando el trabajo
	

	2. Posiciones de las Personas

	a. Golpeando contra / Alcanzado por
	

	b. Estar atrapado
	

	c. Riesgo de caída
	

	d. Riesgo de quemadura
	

	e. Riesgo de choque eléctrico
	

	f. Inhalar contaminantes
	

	g. Absorber contaminantes
	

	h. Posición inadecuada
	

	i. Esfuerzo inadecuado
	

	3. Equipo de protección personal

	a. Cabeza
	

	b. Sistema respiratorio
	

	c. Ojos y cara
	x

	d. Oídos
	x

	e. Manos y brazos
	

	f. Tronco
	

	g. Pies y Piernas
	

	4. Herramientas y equipos

	a. Inadecuadas para el uso
	

	b. Usadas incorrectamente
	

	c. En condiciones inseguras
	

	5. Procedimientos

	a. Inadecuados
	

	b. No existen procedimientos escritos
	

	c. Adecuados pero no seguidos
	x

	6. Orden y limpieza

	a. Lugar sucio
	

	b. Lugar desorganizado
	

	c. Lugar con derrames o polución ambiental
	x



	Descripción de desvíos
1. c. Reacción de las personas/Ajustando EPP: al llegar a locación, y observar la llegada de Supervisor y resp. de SMA, el operario (ayudante) se coloca anteojos de seguridad
3.  c. Equipo de protección personal/Ojos y cara: se observa a Operador de HWO no tener colocados los anteojos de seguridad
3. d.  Equipo de protección personal/oídos: se observa ayudante de HWO no tener colocado los protectores auditivos, realizando tareas en cercanía al equipo, que genera ruido permanente.
e. Procedimientos/Adecuados pero no seguidos: se llega a locación y el operador no cuenta con el detector del mezcla explosiva, necesario para las tareas que se desarrollan
f. Orden y limpieza/Lugar con derrames o polución ambiental: Se pudo observar pequeña perdida de aceite en equipo H-13



	Acción recomendada/aplicada
a. Reacción de las personas/Ajustando EPP: se habla con el operario en el momento.
c. Equipo de protección personal/Ojos y cara: se solicita a operador el uso de los anteojos de seguridad.
c. Equipo de protección personal/Oídos: se solicita a ayudante el uso de los protectores auditivos.
5.c. Procedimientos/Adecuados pero no seguidos: realizar charla explicativa, de importancia en el uso de detector de mezcla explosiva.
6. c.  Orden y limpieza/Lugar con derrames y polución ambiental: Corregir dicha situación.
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