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	Informe de Auditorias Comportamentales 
	Código: SMA-FOR-019

	
	
	Versión Nº00

	
	
	Fecha de vigencia: 15/01/2012




Numero:   11                                                                                            Equipo/Instalación: H-13
Fecha:   24/01/2013                                       Hora:     10:30               Duración: 45 minutos
Apellido y Nombre Auditor/es:    Gordo Maria Constanza              Sector: SMA
Tipo de Desvíos (indicar con una cruz el tipo de desvío encontrado)
	Descripción el desvío
	Marcar con una    X

	1. Reacción de las personas

	a. Cambiando de posición
	

	b. Parando el trabajo
	

	c. Ajustando EPP
	1

	d. Adecuando el trabajo
	

	2. Posiciones de las Personas

	a. Golpeando contra / Alcanzado por
	

	b. Estar atrapado
	

	c. Riesgo de caída
	

	d. Riesgo de quemadura
	

	e. Riesgo de choque eléctrico
	

	f. Inhalar contaminantes
	

	g. Absorber contaminantes
	

	h. Posición inadecuada
	

	i. Esfuerzo inadecuado
	

	3. Equipo de protección personal

	a. Cabeza
	

	b. Sistema respiratorio
	

	c. Ojos y cara
	

	d. Oídos
	3

	e. Manos y brazos
	

	f. Tronco
	

	g. Pies y Piernas
	

	4. Herramientas y equipos

	a. Inadecuadas para el uso
	2

	b. Usadas incorrectamente
	

	c. En condiciones inseguras
	

	5. Procedimientos

	a. Inadecuados
	

	b. No existen procedimientos escritos
	

	c. Adecuados pero no seguidos
	1

	6. Orden y limpieza

	a. Lugar sucio
	

	b. Lugar desorganizado
	

	c. Lugar con derrames o polución ambiental
	



	Descripción de desvíos

1.c. Al llegar al equipo, ayudante, observa presencia de SMA y se coloca los anteojos de seguridad.
3.d. Se observo, que todo el personal involucrado en las tareas (operador, ayudante, cargas liquidas) no tiene colocados los protectores auditivos, sabiendo que el ambiente en el que trabajan es ruidoso.
4.a. Maza de golpe presente rebarba 
4.a. Mordazas stilson 24” se encuentra en mal estado
5.c. No se respeta distancia de seguridad en línea de bombeo. Manguerote posee 20 metros de largo, y el equipo se encuentra montado a menos de 15 metros.




	Acción recomendada/aplicada

1.c. Al ser el referente de SMA, quien realiza auditoria, se informa  en el momento al ayudante Osvaldo Castillo, que había observado su actitud, y se le explica el porqué es necesario el uso de los EPP.
3.d. Se reúne a todo el personal del equipo H-13 y se explica nuevamente el porque es necesario el USO DE LOS PROTECTORES AUDITIVOS.
4.a. Se solicita a operador, que baje la maza a reparar
4.a. Se solicita el cambio de mordazas
5.c. Se solicita a operador que corra equipo H-13, para respetar la distancia establecida en procedimiento operativo de desparafinación










 
                                                                           …………………………………………………………………………………
                                                                       Firma de Auditor
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