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	Informe de Auditorias Comportamentales 
	Código: SMA-FOR-019

	
	
	Versión Nº00

	
	
	Fecha de vigencia: 15/01/2012




Numero: 19                                                                                                  Equipo/Instalación: H-16
Fecha:    15/05/2013                      Hora:     14:15                                    Duración: 1.30  hs
Apellido y Nombre Auditor/es:    Laviña/Salinas/ Diez/ Gordo Dario  
Sectores: Supervisores/ Gerencia/ Mantenimiento
Tipo de Desvíos (indicar con una cruz el tipo de desvío encontrado)
	Descripción el desvío
	Marcar con una    X

	1. Reacción de las personas

	a. Cambiando de posición
	

	b. Parando el trabajo
	

	c. Ajustando EPP
	          

	d. Adecuando el trabajo
	

	2. Posiciones de las Personas

	a. Golpeando contra / Alcanzado por
	

	b. Estar atrapado
	

	c. Riesgo de caída
	

	d. Riesgo de quemadura
	

	e. Riesgo de choque eléctrico
	

	f. Inhalar contaminantes
	

	g. Absorber contaminantes
	

	h. Posición inadecuada
	

	i. Esfuerzo inadecuado
	

	3. Equipo de protección personal

	a. Cabeza
	

	b. Sistema respiratorio
	

	c. Ojos y cara
	

	d. Oídos
	

	e. Manos y brazos
	

	f. Tronco
	

	g. Pies y Piernas
	

	4. Herramientas y equipos

	a. Inadecuadas para el uso
	

	b. Usadas incorrectamente
	

	c. En condiciones inseguras
	2X

	5. Procedimientos

	a. Inadecuados
	

	b. No existen procedimientos escritos
	

	c. Adecuados pero no seguidos
	8X

	6. Orden y limpieza

	a. Lugar sucio
	X

	b. Lugar desorganizado
	

	c. Lugar con derrames o polución ambiental
	



	Descripción de desvíos
5.C.1: Al llegar  al pozo, se observa que el personal no  sale a recibir la visita con el fin de informarle los peligros y riesgos existentes en  las tareas que se están realizando.
5.C.2: Falta de registro de visitas a equipo. Solo se completo el mismo a solicitud de los auditores.
5. C.3También se observo la falta de registro de las visitas de los re corredores de Petrobras S.A.
5.C.4:Falta de registro en cuaderno de novedades de reparaciones en los equipos entre las tripulaciones ( cambio de válvulas)
5.C.5: El ayudante que realizo el transporte del equipo no contaba con licencia nacional habilitada
5.C.6. El chofer que realiza el transporte de cargas liquidas no contaba con licencia nacional habilitada.
5.C.7. Se detecto certificado de válvula de seguridad de tanque de gas vencido el 02/2013.
5.C.8. El acoplado del camión de cargas liquidas no contaba con verificación técnica
4.C.1. El equipo de cargas liquidas contaba con cubiertas en mal estado, con frenos deficientes y con falta de grasa
4.C.2 La válvula de descarga del acoplado del camión de cargas liquidas presentaba una pérdida de agua. 
6.A. 1 El equipo no contaba con limpieza adecuada en su exterior.






	Acción recomendada/aplicada












 
                                                                           …………………………………………………………………………………
                                                                       Firma de Auditor
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