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	Informe de Auditorias Comportamentales 
	Código: SMA-FOR-019

	
	
	Versión Nº00

	
	
	Fecha de vigencia: 15/01/2012




Numero:     20                                                                                          Equipo/Instalación: H-16
Fecha:     29/05/2013                              Hora: 13:00 hs.                    Duración: 1 hora
Apellido y Nombre Auditor/es:      Constanza Gordo                        Sector: SMA
Tipo de Desvíos (indicar con una cruz el tipo de desvío encontrado)
	Descripción el desvío
	Marcar con una    X

	1. Reacción de las personas

	a. Cambiando de posición
	

	b. Parando el trabajo
	

	c. Ajustando EPP
	          

	d. Adecuando el trabajo
	

	2. Posiciones de las Personas

	a. Golpeando contra / Alcanzado por
	

	b. Estar atrapado
	

	c. Riesgo de caída
	

	d. Riesgo de quemadura
	

	e. Riesgo de choque eléctrico
	

	f. Inhalar contaminantes
	

	g. Absorber contaminantes
	

	h. Posición inadecuada
	

	i. Esfuerzo inadecuado
	

	3. Equipo de protección personal

	a. Cabeza
	

	b. Sistema respiratorio
	

	c. Ojos y cara
	

	d. Oídos
	

	e. Manos y brazos
	

	f. Tronco
	

	g. Pies y Piernas
	

	4. Herramientas y equipos

	a. Inadecuadas para el uso
	

	b. Usadas incorrectamente
	

	c. En condiciones inseguras
	5X

	5. Procedimientos

	a. Inadecuados
	

	b. No existen procedimientos escritos
	

	c. Adecuados pero no seguidos
	2X

	6. Orden y limpieza

	a. Lugar sucio
	

	b. Lugar desorganizado
	

	c. Lugar con derrames o polución ambiental
	



	Descripción de desvíos
4.c.1.  Cable de puesta a tierra de equipo H-16, presenta desgaste.
4.c.2. Cabo de maza de equipo H-16, en mal estado.
4.c.3. Calefacción de CL-26, no funciona
4.c.4. Válvula de sobre presión de línea de bombeo de equipo H-16, no está colocada, por que se circula.
4.c.5. Extintor de 1 kg. De cabina de TR-07, se encuentra vencido
4.c.6. botiquín de primeros auxilios de TR-07 se encuentra incompleto
5.c.1. No se encuentra en unidad TR-07 comprobante de verificación técnica obligatoria.
5.c.2. Cesto de basura ubicado en cabina de operaciones de H-16, no posee la carteleria identificatoria del tipo de residuo.


	Acción recomendada/aplicada
4.c.1. Se recomienda a operador, cortar el tramo que se encuentra en mal estado, ya que es en el extremo.
4.c.2. Se recomienda a operador reemplazar cabo de maza.
4.c.3. Reparar a la brevedad
4.c.4. Reparar válvula y recertificar.
4.c.5. reemplazar extintor por uno vigente
4.c.6. Completar botiquín con elementos faltantes, o reemplazar por uno nuevo.
5.c.1. Solicitar el comprobante de verificación técnica vehicular, ya que la misma se encuentra vigente.
5.c.2. Colocar carteleria adecuada


 
                                                                           	Maria Constanza Gordo
                                                                       Firma de Auditor




image1.jpeg




